Press Release 
 
Schaeffler au salon Bauma 2025 (Hall A6, Stand 103)
 
Réduire la consommation d’énergie des engins de chantier grâce à des roulements à faible frottement 

HAGUENAU, 2025-04-03. 
· 	Réduction des besoins d’énergie et des émissions d’un engin de chantier grâce à des roulements à faible frottement dans la chaîne cinématique et la pompe hydraulique
· 	Réduction du frottement grâce à des contacts sur les bords et des états de surface optimisés
· 	Optimisation en matière d’efficacité énergétique de la conception interne des roulements pour une utilisation dans une chargeuse sur pneus
 
Les roulements présentent, par nature, un frottement particulièrement faible. Dans les roulements à rouleaux cylindriques et à rouleaux coniques, il existe cependant des contacts avec une forte part de glissement, qui provoquent un pourcentage élevé de leur couple de frottement. Les ingénieurs de développement de Schaeffler ont réussi, grâce à des mesures d’optimisation ciblées, à réduire cette proportion de manière encore plus significative. 
 
Roulements à rouleaux cylindriques à faible frottement 
Les roulements à rouleaux cylindriques sont utilisés pour diverses applications dans les engins de chantier. Ainsi, les roulements à rouleaux cylindriques peuvent être utilisés de manière idéale pour des paliers de roues planétaire intégrés, dans des réducteurs. C’est précisément en cela qu’ils offrent un grand avantage pour des applications à faible encombrement et fortes charges radiales et qu’ils peuvent, par une optimisation du frottement, directement influer sur la consommation d’énergie nécessaire et donc les émissions d’un engin de chantier. 
 
De plus, les roulements à rouleaux cylindriques peuvent drastiquement réduire la consommation d’énergie des pompes hydrauliques. Les ingénieurs de Schaeffler ont présenté un cas d’application en utilisant des roulements à rouleaux cylindriques et à rouleaux coniques optimisés en matière de frottements dans le système hydraulique d’une chargeuse sur pneus de 140 kW. Résultat : dans ce cas, l’utilisation de composants et de roulements X-life avec une pompe hydraulique et deux moteurs hydrauliques ainsi optimisés permet d’économiser jusqu’à 9 kW. Pour une flotte de 1 000 chargeuses sur pneus avec une durée d’utilisation normale, 16 000 tonnes de CO2 peuvent être économisées chaque année. 
 
Roulements à rouleaux coniques à frottements réduits 
Alors que les roulements à rouleaux coniques classiques présentent déjà un faible frottement, les roulements à rouleaux coniques de qualité X-Life augmentent encore davantage l’efficacité énergétique et la capacité de charge. Les contacts sur les bords des roulements à rouleaux coniques ont été optimisés, l’état de surface, la précision dimensionnelle et de rotation ainsi que la qualité des matériaux ont été considérablement améliorées. Il en résulte une augmentation des charges dynamiques de base pouvant aller jusqu’à 25 %, ce qui s’accompagne d’un doublement de la durée de vie. En parallèle, le couple de frottement est réduit de près de 75 % par rapport aux produits courants. Cela permet également de réduire sensiblement le bruit des roulements à rouleaux coniques. Par ailleurs, des mesures ciblées, comme une géométrie intérieure optimisée en fonction de l’application, ont pour effet de réduire les frottements bien au-delà de la qualité X-Life. 
*** 
Schaeffler Group – We pioneer motion Depuis plus de 75 ans, le groupe Schaeffler est à l’origine d’inventions et de développements révolutionnaires dans le domaine de la technologie du mouvement. Avec des technologies, des produits et des services innovants dans les domaines de la mobilité électrique, des entraînements économes en CO₂, des solutions de châssis et des énergies renouvelables, l’entreprise est un partenaire fiable pour rendre le mouvement plus efficace, intelligent et durable - tout au long du cycle de vie. Schaeffler décline sa gamme complète de produits et de services dans l’écosystème de la mobilité à travers huit familles de produits : des solutions de roulements et de systèmes de guidage linéaire de toutes sortes jusqu’aux services de réparation et de surveillance. Avec environ 120 000 collaborateurs répartis sur 250 sites dans 55 pays, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et l’une des entreprises les plus innovantes d’Allemagne. 

================================================================
 
Réduction extrême du frottement grâce à une géométrie interne du roulement à rouleaux coniques optimisée pour l’application Image: Schaeffler 
 
Download
 
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-Life désormais avec une capacité de charge accrue Image: Schaeffler 
 
Download

 
================================================================

 
CONTACT:

Sabine Pernet 
Business Support & Marketing 
Tél.: +33 3 88 63 42 73 
E-Mail: sabine.pernet@schaeffler.com 
---------------------------------------------------------